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Polyamide (Nylon)
For montering på armstøtter til WC, eller grab bars
Passer for armstøtter/grab bars med Ø 32 – 34mm rør
Kan enkelt etter-
monteres på rør uten å demontere fra vegg
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